**PODNOSZENIE**

 **DACHU INSTRKCJA**

1. WYCIĄGNĄC LINKĘ CELNICZĄ PO BOKACH ZABUDOWY
2. ZWOLNIĆ KÓŁKA PLANDEKI Z BIGLI(KÓŁEK) Z KAŻDEJ STRONY
3. POPUŚCIĆ PASKI SĆIAGAJĄCE PLANDEKĘ Z PRZODU ZBUDOWY
4. WYCIĄGNĄC BOLEC ZABEZPIECZAJĄCY ZE SŁUPKÓW ŚRODKOWCH
5. ODPIĄC PASKI NA PRZEDNIEJ ŚCIANIE
6. WYCIĄGNĄC DESKI Z KIESZENI PLANDEKI
7. **POCIĄGNĄĆ ZA „CIĘGNO” W SKRAJNYCH SŁUPKACH (siłownik w środku dźwignie słupek)**



**8. LEKKO POCIĄGNĄĆ ZA PAS AŻ SŁUPEK ZASKOCZY I BOLEC WRÓCI NA MIEJSCE**

1. **PRZEPLEŚĆ LINKĘ PRZEZ BIGLE**
2. **SCIĄGNĄĆ PASKI Z PRZODU ZAPUDOWY**

**OPUSZCZANIE DACHU**

**PODOBNIE JAK PRZY PODNOSZENIU**

 UWAGI:
„CIĘGNA” NA SŁUPKACH ODCIĄGAMY I SCIĄGAMY DACH ZA POMOCĄ PASKÓW 

GDYBY SŁUPEK NIE POTRAFIŁ WYCIĄGNĄĆ SŁUPKA SAM - MOŻNA MU POMÓC NP. DESKĄ

GWINT BOLCA MA OK 25MM, GDY NIE MA NAKRĘTKI(ONA ROBI DYSTANS 5MM) WKRĘCAMY GO NA OK 20MM
WTEDY NIE BĘDZIE NAM BLOKOWAŁ SŁUPKA PRZY PODNOSZENIU.




DACH PODNIESIONY DACH ZŁOŻONY